**Список изменений к**

**техническому заданию на проведение**

**открытого запроса предложений на поставку**

Электродвигателя АОД-1600/800-6/8 У1 для филиала «Невский»

**№ 222**

|  |  |
| --- | --- |
| п.2.2. первоначальная редакция | - Поставляемая продукция на день поставки должна быть новой, ранее неиспользованной.- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем.- Поставщик должен гарантировать, что срок службы продукции составляет срок, указанный в техническом паспорте, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.- Поставка аналогов продукции как отечественного, так и импортного производства, которая соответствует заданным критериям технического задания, гарантийным обязательствам, срокам и условиям поставки возможна только после согласования со специалистами ОАО "ТГК-1". В этом случае поставщик обязан приложить к своей заявке развернутое сравнение технических характеристик предлагаемой им продукции, подтверждающей соответствие аналога критериям технического задания и требований к продукции, выпускаемой заводом – изготовителем.- Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения. |
| п.2.2. измененная редакция | - Поставляемая продукция должна быть ранее не находившейся в эксплуатации.- Возможны предложения на поставку электродвигателя, ранее находящегося на консервации или бывшего в эксплуатации и имеющего незначительные недостатки, не приводящие к снижению технических характеристик или к ограничениям по возможности его эксплуатации.- Допускается поставка работоспособного двигателя с одной исправной рабочей скоростью, соответствующей 750 об/мин.- Поставщик должен обеспечить соответствие продукции по габаритным, устанорвочным и присоединительным размерам требованиям чертежа №1ТЛ.050.810СБ.- С продукцией поставляются в полном объеме паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.- Продукция должна поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должна быть четко маркирована и определяема в прилагаемых к нему сертификатах, в соответствии с нормативной документацией.- Поставщик должен гарантировать качество поставляемой продукции и соответствие качеству продукции, изготовленной заводом-изготовителем. -Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (таре) завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность груза при транспортировке, возможность безопасной разгрузки, исключающей перемещение груза при перевозке, воздействие атмосферных осадков.- Объем поставляемой продукции указан ориентировочно и может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения. |
| Приложения:первоначальная редакция | 1. Спецификация № 1 на 1 листе в 1 экз.2. Чертеж на электродвигатель на 1 листе в 1 экз. |
| Приложения:измененная редакция | 1. Спецификация № 1 на 1 листе в 1 экз.2. Сборочный чертеж №1ТЛ.050.810СБ на 1 листе в 1 экз. |

И.о. руководителя группы поставки ТМЦ О.А. Усенко